# Configure Loopback
auto lo
auto eth0
auto usb0
iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp
#iface eth0 inet static
#	address 192.168.0.125
#	netmask 255.255.255.0
#	gateway 192.168.0.10

iface usb0 inet static
	address 192.168.7.2
	netmask 255.255.255.252

iface wlan0 inet static
	address 192.168.8.2
	broadcast 192.168.8.255
	netmask 255.255.255.0
